**CONSEIL d’UTILISATION de la F R I T E U S *E***

**Conseils d’utilisation :**

1. **Le constructeur proscrit l’utilisation de multiprises ou de rallonges. Les deux cordons doivent être branchés à deux prises murales pouvant assurer 16A au minimum et placées sur deux lignes différentes ! Attention, les prises ordinaires ne sont pas toujours suffisantes renseignez-vous car vous risquez de faire sauter l’installation !**
2. **Nous vous conseillons** **de lire attentivement les instructions d’installation, d’utilisation et d’entretien jointes à la friteuse.**
3. Ne confiez l’utilisation de cette friteuse qu’à des personnes expérimentées,de graves brûlures peuvent être occasionnées par une mauvaise utilisation.
4. Nous vous rappelons que tout disfonctionnement doit nous être signalé le plus tôt possible